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Опросный лист для выбора ПЛОТНОМЕРА 804
	Общая информация

	Предприятие
	Дата заполнения

	Контактное лицо:
	Тел./факс:

	Адрес:
	E-mail:

	Количество:
	

	Параметры  измеряемой среды:

	Применение: (кратко описать)



	Измеряемая среда
	

	Максимальная вязкость 
	_____________ мм2/с

	Температура измеряемой среды
	от ______ до ______ оС

	Температура окружающей среды
	от ______ до ______ оС

	Давление  
	_________ кПа/МПа

	Скорость потока 
	_________ м/с

	Агрессивность среды

Материалы, стойкие к агрессивной среде (выбрать)
	 _________  рН
44НХТЮ  ,   ,    12Х18Н10Т 

	Присутствуют ли твердые частицы, размер частиц
	 да       ,   нет       ,   ______мкм

	Требования к плотномеру:

	Диапазон измерения плотности
	от ______ до ______      кг/м3

	Требуемая абсолютная погрешность измерения
	0,5   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


,   1,0  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


,   5,0  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  кг/м3

	Длина погружной части, м
	

	Выходной сигнал
	      аналоговый     

      4-20 мА                 

      цифровой 

      на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus
      на базе интерфейса USART           

	Исполнение по взрывозащите                   общепромышленное

                                                                      искробезопасная цепь (Ех)    

                                                                      взрывонепроницаемая оболочка (Вн)

	Соединение с технологическим процессом
	 G3/4” 

	
	Фланец Ду25   

	Электрическое подключение
	Сальниковый  ввод и клеммная колодка (С)   
--//--   трубный сальниковый ввод с внешней резьбой G1/2(С3)
 --//--  для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3М)

--//--   для бронированного кабеля (С4)

Разъем  (розетка 2РМ14) для кабеля от 6 до 8,5мм  (Р1)
Разъем  (розетка 2РМ18) для  кабеля от 7 до 10мм  (Р2)

	Монтажные части

	Бобышка приварная для емкости (Б1)       ,  бобышка приварная для  трубы диаметром от 100мм 

Фланец  Ду25/G3/4”


Подпись Заказчика
